Załącznik nr A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

**CZĘŚĆ I**

***-*** ***Zakup, dostawa i montaż krzeseł obrotowych***

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż krzeseł obrotowych

W zakres zamówienia wchodzi:

 **KRZESŁO OBROTOWE – 13 szt.**

- podłokietniki w kolorze czarnym, z regulacją wysokości, wyposażone w miękką nakładkę;

- konstrukcja siedziska i oparcia powinna być pokryta pianką formowaną wtryskowo, gwarantującą długą żywotność krzesła i wysoką odporność na odkształcenia, obicie w kolorze czarnym;

- podnośnik pneumatyczny, który płynnie reguluje wysokość i miękko amortyzuje podczas siadania;

- stabilna podstawa pięcioramienna wykonana ze stali chromowanej zapewniająca stabilność fotela;

- kółka z automatycznym hamulcem zapobiegającym odjechaniu krzesła w momencie wstawania,

o średnicy 65 mm do twardych powierzchni;

- wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów;

-siedzisko o głębokości minimum 440 mm i szerokości 490 mm, wysokość siedziska regulowana

w zakresie minimum liczonego od podłogi do górnej części siedziska pomiędzy: 400-500 mm;

- wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych;

- mechanizm synchroniczny dla regulacji pochylenia oparcia z blokadą położenia;

- regulacja wysokości oparcia;

- możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°;

- funkcja regulacji głębokości siedziska;

- obicie z wysokiej jakości tkaniny z atestem odporności przeciwpożarowej wg normy EN1021.1 lub równoważny i z certyfikatem odporności na ścieranie Martindale na minimum 40 000 cykli lub równoważny, w kolorze czarnym.

Krzesło powinno:

- posiadać atest bezpieczeństwa użytkowania pod względem wytrzymałości trwałości i bezpieczeństwa - być zgodne z wymogami przedstawionymi przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
1 grudnia 1998 r. w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973).

**CZĘŚĆ II**

***- Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych***

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli biurowych

W zakres zamówienia wchodzi:

1. **BIURKO Z WYSUWANĄ PÓŁKĄ NA KLAWIATURĘ – 12 szt.**

- 1300 mm x 750 mm x 750 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

- Biurko o wymiarach zewnętrznych: wysokość 750mm, szerokość 1200 mm, głębokość 730 mm;

- blat biurka wykonany z płyty meblowej o grubości min. 25 mm;

- boki, tył biurka wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm;

- wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- Kolor – dąb amber lub równoważny

1. **KONTENER 4-SZUFLADOWY –12 szt.**

**-** wolnostojący na kółkach do ustawienia pod blatem biurka;

- wymiary zewnętrzne: wysokość 600 mm, szerokość 440 mm, głębokość 500 mm;

- 4 szuflady z zamkiem centralnym, min. 2 komplety kluczy; prowadnice rolkowe;

- musi posiadać blokadę wysuwu drugiej szuflady;

- 4 plastikowe kółka skrętne w kolorze czarnym, z hamulcami;

- wieńce górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25 mm;

- boki, fronty szuflad oraz tylna ściana wykonane z płyty o grubości 18 mm;

- wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;

- uchwyty metalowe srebrne;

- kolor – dąb amber lub równoważny

 **3. REGAŁ NA MATERIAŁY INFORMACYJNE – 1 szt.**

-Wymiary zewnętrzne: wysokość - 1 880 mm, szerokość – 915 mm, głębokość – 400 mm;

-Regał zawiera 54 przegrody otwarte

Szerokość wewnętrzna – 280 mm;

Głębokość wewnętrzna – 365mm;

Wysokość wewnętrzna: 1760 mm

Odstęp między półkami – 32 mm

Sześć górnych rzędów – 200 mm.

- materiał : laminat

- regulowane półki z aluminiowymi listwami dla łatwego oznaczania

- kolor: buk lub równoważny

**OGÓLNY OPIS MEBLI**

*(dotyczy II części)*

1. Meble wykonane z materiałów bezpiecznych i nieszkodliwych dla zdrowia, w sposób estetyczny, trwały
i zapewniający wygodną oraz bezpieczną eksploatację.
2. Powierzchnie elementów widocznych w meblu oraz wszystkie powierzchnie z którymi styka się użytkownik lub przedmioty przechowywane w meblu, powinny być gładkie, a krawędzie załamane lub zaokrąglone. Krawędzie i obrzeża powinny być tak ukształtowane i obrobione, aby nie powodowały obrażeń użytkownika i zaczepiania się o nie tkanin ubraniowych.
3. Powierzchnia płyty laminowanej powinna być półmatowa, nieporowata.
4. Kolor okleiny płyty meblowej według szczegółowego opisu.
5. Płyta meblowa użyta do wykonania mebli powinna posiadać atest higieniczności E-1 lub równoważny oraz spełniać następujące parametry:

- gęstość nasypowa 710-630 kg/m3

- wytrzymałość na rozwarstwianie 1,15N/rnm2

- wytrzymałość na zginanie 15 /mm2

- wytrzymałość poprzeczna 0,30 N/mm2

1. Wykończenia obrzeży wszystkich płyt zastosowanych do wykonania mebli powinny stanowić jedną licującą z obiema stronami płyty powierzchnię ( listwy wykończeniowe nie wystają poza płytę; powinny być lekko sfazowane).
2. Łączenia poszczególnych elementów składowych mebli za pomocą konfirmatów oraz kołków meblowych, niewidoczne z zewnątrz mebla.
3. Otwory widoczne po montażu mebla, łby śrub, konfirmatów i wkrętów powinny być wyposażone
w odpowiednie zaślepki o kolorze zbliżonym do koloru płyty.
4. Drzwi i drzwiczki w meblach wyposażone w zawiasy puszkowe o średnicy 35 mm,
5. Półki w szafkach powinny mieć możliwość regulacji ich położenia przez dodatkowe otwory nawiercone
w płycie: po 2 powyżej i po 2 poniżej standardowego położenia.
6. Wszystkie szuflady w kontenerach i szafkach na prowadnicach rolkowych umożliwiających wyjęcie szuflady czy półki i zapewniające cichą oraz płynną, długotrwałą, bezawaryjną pracę tych elementów.
7. Wszystkie uchwyty w szufladach, szafkach – metalowe srebrne matowe o rozstawie 128 mm.
8. Kółka meblowe zastosowane pod kontenery o wytrzymałości na obciążenie do 60 kg..

Uwaga: Tolerancja wymiarów zewnętrznych biurka w zakresie (szerokość, głębokość) – 3%, pozostałe meble (wymiary zewnętrzne) – 3%, z zastrzeżeniem że pozostałe wymagania zostaną zachowane.

**CZEŚĆ III**

***-*** ***Zakup, dostawa i montaż szaf metalowych***

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż szaf metalowych.

W zakres zamówienia wchodzi:

**1. SZAFA METALOWA ŻALUZJOWA DUŻA– 16 szt.**

**-** wymiary: wysokość 1000 mm, głębokość 435 mm, szerokość 1990 cm

-4 przestawne półki co 25 mm ±3 pozycje od środkowego położenia

- trwała konstrukcja z blachy stalowej z bardzo łatwym przesuwem drzwi żaluzjowych

-wykonane z listew z tworzywa sztucznego

- zamykane zamkiem zatrzaskowym z 2 kluczami

- drzwi szafy wykonane z blachy 0,8 mm

- wieniec dolny z blachy 0,8 mm, reszta korpusu – blacha 0,6 mm

- kolor: kremowy lub równoważny

**2. SZAFA METALOWA ŻALUZJOWA – 13 szt.**

**-** wymiary: wysokość 1000 mm, głębokość 435 mm, szerokość 1040 cm

-2 przestawne półki co 25 mm ± 4 pozycje od środkowego położenia

- trwała konstrukcja z blachy stalowej z bardzo łatwym przesuwem drzwi żaluzjowych

-wykonane z listew z tworzywa sztucznego

- zamykane zamkiem zatrzaskowym z 2 kluczami

- drzwi szafy wykonane z blachy 0,8 mm

- wieniec dolny z blachy 0,8 mm, reszta korpusu – blacha 0,6 mm

- kolor: kremowy lub równoważny

Uwaga: tolerancja wymiarów zewnętrznych w granicach 3% z zastrzeżeniem, że pozostałe wymagania zostaną zachowane.

**Ważne:**

1. Termin realizacji zamówienia dla każdej z trzech części wynosi 35 dni od daty zawarcia umowy.
2. Okres gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosił 24 miesiące.