**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem foteli obrotowych do budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1   
oraz budynku delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, znajdującego się   
w Legnicy, przy ul. F. Skarbka 3.

Wyposażenie meblowe musi być zgodne z wymogami przedstawionymi w:

1. obwieszczeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),
2. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dn. 28 sierpnia 2003 r. nr 169 poz. 1650   
   ze zm.),
3. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie BHP   
   na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. nr 148 poz. 973).

**UWAGA:**

1. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty   
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić   
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ. Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych.

2. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Zamawiający wymaga:

1. Gwarancja na przedmiot zamówienia – minimum 24 miesiące od daty dostawy.
2. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony protokołu odbioru.
3. Sprawdzenia dostawy przedmiotu zamówienia według złożonego przez Zamawiającego zamówienia oraz podpisanie protokołu odbioru ze strony Zamawiającego dokonają wyznaczeni pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
4. Podpisanie protokołu odbioru bez uwag będzie podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Wykonawca będzie wykonywał dostawę (przedmiot zamówienia) w okresie nie dłuższym niż do dnia 21 grudnia 2020 r.

1. **SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE FOTELI I SIEDZISK**

**Krzesło obrotowe: 10 szt. do Legnicy i 22 szt. do Wrocławia:**

* podłokietniki w kolorze czarnym, z regulacją wysokości, wyposażone w miękką nakładkę;
* zagłówek miękki, tapicerowany, z regulacją wysokości i kąta odchylenia;
* konstrukcja siedziska i oparcia powinna być pokryta pianką formowaną wytryskowo, gwarantującą długą żywotność krzesła i wysoką odporność na odkształcenia, obicie   
  w kolorze czarnym;
* podnośnik pneumatyczny, który płynnie reguluje wysokość i miękko amortyzuje podczas siadania;
* stabilna podstawa pięcioramienna, wykonana ze stali chromowanej, zapewniająca stabilność fotela;
* kółka z automatycznym hamulcem zapobiegającym odjechaniu krzesła w momencie wstawania, o średnicy 65 mm do twardych powierzchni. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów kółek +/- 5%;
* wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów;
* siedzisko o głębokości minimum 440 mm i szerokości 490 mm, wysokość siedziska regulowana w zakresie minimum, liczonego od podłogi do górnej części siedziska, pomiędzy: 400-500 mm;
* wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych;
* mechanizm synchroniczny dla regulacji pochylenia oparcia z blokadą położenia;
* regulacja wysokości oparcia;
* możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°
* funkcja regulacji głębokości siedziska ;
* obicie z wysokiej jakości tkaniny z atestem odporności przeciwpożarowej wg normy EN1021.1 lub równoważny, w kolorze czarnym.

Krzesło powinno:

* posiadać atest bezpieczeństwa użytkowania pod względem wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa – być zgodne z wymogami przedstawionymi   
  przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.   
  w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U.   
  z 1998 r. nr 148 poz. 97).

Uwaga:

Tolerancja wymiarów zewnętrznych w granicach 3% z zastrzeżeniem, że pozostałe wymagania zostaną zachowane.

**Fotel obrotowy gabinetowy: 4 szt. do Wrocławia**

* fotel gabinetowy tapicerowany skórą naturalnąw kolorze czarnym;
* tył fotela tapicerowany skórą ekologiczną lub naturalną o takiej samej strukturze   
  jak przód siedziska;
* podłokietniki aluminiowe z nakładkami ze skóry naturalnej w kolorze czarnym
* podłokietniki umieszczone na wysokości od 200 do 250 mm od płyty siedziska
* podstawa pięcioramienna wykonana z polerowanego aluminium chromowanego
* kółka miękkie w kolorze czarnym, wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte na obwodzie warstwą kauczuku, do powierzchni twardych
* regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, w zakresie 40-50 cm, licząc od podłogi
* regulacja pochylenia oparcia w zakresie 5° do przodu i 30° do tyłu
* mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu
* zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika. Po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza gwałtowanie w plecy użytkownika. Należy lekko oprzeć się o oparcie   
  i wtedy pod wpływem naporu oparcie wróci do pozycji wyjściowej.
* wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych
* możliwość obrotu wokół osi pionowej w zakresie 360⁰;
* wypełnienie ze sprężystej pianki dopasowujące się do kształtu ciała i nie ulegające trwałym deformacjom
* mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia łatwo dostępne, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej.

Wymiary fotela:

* + szerokość całkowita: 68 cm;
  + głębokość całkowita: 76 cm;
  + wysokość całkowita: 118 - 124 cm;
  + wysokość oparcia: 73 cm;
  + szerokość siedziska: 53 cm;
  + głębokość siedziska: 48 cm;
  + wysokość siedziska (od podłoża): 49 - 55 cm;
* wysokość podłokietnika (nad siedziskiem) 200-250 mm.

Uwaga:

Tolerancja wymiarów zewnętrznych w granicach 3% z zastrzeżeniem, że pozostałe wymagania zostaną zachowane.