**Opis Przedmiotu Zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu – terenowy/pick-up z 5 miejscami siedzącymi (4 osoby + kierowca) z obsługą serwisową
w okresie trwania gwarancji. Rok produkcji nie starszy niż 2017 rok.

 2. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia:

 - na podzespoły mechaniczne i elektroniczne 24 miesiące bez limitów kilometrów,

 - na powłokę lakierniczą 36 miesięcy bez limitów kilometrów,

 - na perforację nadwozia 144 miesiące bez limitu kilometrów.

Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu samochodu z homologacją ciężarową.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości określenia minimalnego okresu gwarancji przez ilość przejechanych kilometrów

3. W zakresie obowiązku zapewnienia dostępności przedmiotu zamówienia dla wszystkich użytkowników, w szczególności osób niepełnosprawnych, Zamawiający informuje, że w przypadku zaistnienia konieczności przewozu osób niepełnosprawnych Zamawiający dysponuje innym sprzętem transportowym przystosowanym do przewozu takich osób.

UWAGA:

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub gdziekolwiek w SIWZ użyto norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych, systemów odniesienia, nazwy standardu, klasy lub innych, które mogą być rozumiane jako wskazanie normy w rozumieniu art. 30 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, gwarantujących osiągnięcie parametrów nie gorszych niż opisane w dokumentacji.

Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać,
że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej.

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby
to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe

i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych
i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji równoważności zaproponowanych produktów. Wynik weryfikacji może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu produktów równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego ich usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia przekazania wykonawcy samochodu do wskazanych przez Wykonawcę Autoryzowanych stacji serwisowych na terenie Wrocławia lub w odległości nie większej niż 30 km od Wrocławia.

3. Zestawienie podstawowych parametrów technicznych wraz z wyposażeniem dla samochodu osobowego typu terenowy/pick-up z 5 miejscami siedzącymi.

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry techniczne plus Wyposażenie** **Minimalne wymagania Zamawiającego** |
| 1. | Rok produkcji fabrycznie nowy o niskiej emisji spalin nie starszy niż 2017 rok |
| 2.  | Pojemność silnika od 2195cm3 – 2500cm3 |
| 3. | Wielkość emisji dwutlenku węgla fabrycznie nowego samochodu zgodnie z normą EURO 6 |
| 4. | Masa całkowita do 3,5 tony |
| 5. | Rodzaj nadwozia: osobowy/pick-up/double cabina |
| 6. | Silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż: 120 KM |
| 7. | Skrzynia biegów manualna 5-cio lub 6-cio stopniowa z reduktorem |
| 8. | Ilość miejsc: 5 osób ( 2+3) |
|  9. | Typ napędu: 4x4 z reduktorem |
| 10. | Rozstaw osi nie mniejsza niż: 3000mm |
| 11. | Prześwit podwozia min 200 mm bez obciążenia |
| 12. | Tapicerka materiałowa – kolor ciemny wraz z pokrowcami w kolorze ciemnym |
| 13. | Kolor nadwozia – zielony, ciemnozielony. Dopuszczalna okleina nadwozia w kolorze zielonym lub ciemnozielonym.Okleina do oklejenia nadwozia tylko na zewnątrz. |
| 14. | Systemy bezpieczeństwa min. ABS, ESP,  |
| 15. | Przednie światła przeciwmgielne  |
| 16. | Klimatyzacja  |
| 17. | Gniazdo 12V (min. 2 szt.) |
| 18. | Szyby przednie elektrycznie podnoszone  |
| 19. | Koło zapasowe pełnowymiarowe z podnośnikiem |
| 20. | Poduszki powietrzne min. dla kierowcy i pasażera |
| 21. | Hak holowniczy |
| 22. | Dolna osłona silnika, skrzyni biegów i reduktora oraz zbiornika paliwa - stalowa |
| 23. | Minimalna ładowność przestrzeni ładunkowej – 500 kg. |
| 2.4 | Światła do jazdy dziennej  |
| 25.  | Orurowanie przednie (dopuszcza się osłony reflektorów) umożliwiające pokonywanie zakrzaczonych dróg |
| 26. | Przednie fotele regulowane na wysokość i oparcie z podłokietnikami |
| 27. | Wyciągarka montowana z przodu minimalna siła uciągu 5000kg, długość zdalnego sterowania min. 3m, przekładnia min 3 stopniowa, lina syntetyczna min. długości 20 m, silnik 12V |
| 28. | Oznakowanie świetlne – lampa zespolona Led koloru białego z nagłośnieniem (np. z generatorem dźwięku z możliwością podpięcia świateł dodatkowych) i min. podwójnym błyskiem koloru pomarańczowego oraz podświetlanym napisem (PSŁ), oraz podłączone oświetlenie dodatkowe boczne i tylne |
| 29. | Autoalarm  |
| 30. | Oznakowanie na drzwiach prawych i lewych przednich (Państwowa Straż Łowiecka) |
| 31. | Centralny zamek zdalnego sterowania z pilotem |
| 32. | Instalacja radiowa kompletna z radiem, CD i głośnikami |
| 33. | Komputer pokładowy |
| 34. | Apteczka plus 5 szt. kamizelek odblaskowych |
| 35. | Dywaniki gumowe |

1. **Dodatkowe wymagania:**
2. Pojazd samochodowy musi być fabrycznie nowy wyprodukowany nie później niż w 2017 roku
o wymaganiach technicznych i wyposażeniu zgodnym z załącznikiem ( zestawienie podstawowych parametrów technicznych wraz z wyposażeniem ) do Zapytania Ofertowego.
3. Oferowany pojazd musi posiadać m.in.:
	1. świadectwo homologacji umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze UE. Dotyczy między innymi dokumentacji potwierdzającej spełnienie normy EURO 6 (stosowne dokumenty w tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru pojazdu). Ponadto dodatkowo pojazd musi posiadać homologację europejską na hak holowniczy.
	2. książkę serwisową, kartę techniczną pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu,
	3. serwis w okresie gwarancji w autoryzowanym serwisie w obrębie do 30 km od siedziby Zamawiającego,
4. Samochód powinien posiadać wymagane atesty i spełniać warunki techniczne zgodne
z europejskimi i polskimi normami.
5. Potwierdzeniem realizacji zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający bezusterkowy odbiór pojazdu wraz z kompletem dokumentów w języku polskim (m.in. świadectwa homologacji, książka gwarancyjna, karta techniczna pojazdu, instrukcja obsługi, komplet kluczyków).