Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1

|  |
| --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne |
| Minimalne parametry | Nazwa producenta: …………………………………………..Model urządzenia: …………………………………………… |
| **OGÓLNE** |
| Moduły | drukarka, kopiarka, skaner, faks |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Technologia druku | Laserowa |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Czas nagrzewania | maks. 19s |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Szybkość drukowania  | min.40 stron/minutę |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Zainstalowana pamięć | min.1024 MB |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Interfejs / komunikacja | USB 2.0 typ B, Ethernet 10/100 |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Protokół sieciowy | TCP/IP, NetBEUI |  **Spełnia Nie spełnia** |
| **DRUKARKA** |
| Rozdzielczość  | min. 1200 x 1200 dpi |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Drukowanie sieciowe | Tak |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Drukowanie dwustronne A4 (duplex) | Tak, automatyczny |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Język druku | PCL5e, PCL6 |  **Spełnia Nie spełnia** |
| **SKANER / KOPIARKA** |
| Skanowanie kolorowe | Tak |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Obsługiwany standard | TWAIN |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Rozdzielczość optyczna | min. 600 x 600 dpi |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Prędkość skanowania pełnokolorowe/mono -  | min. 30 oryginałów na minutę |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Formaty wykonywanych kopii | A5 - A4 |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Skalowanie | 50-300% ( w krokach co 1 %) |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Kopiowanie wielokrotne | Tak |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Skanowanie do folderu | Tak, poprzez protokoły SMB |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Skanowanie do e-mail | Tak |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Formaty wyjściowe | PDF, JPG, TIFF |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Automatyczny odwracający podajnik dokumentów | Tak |  **Spełnia Nie spełnia** |
| **FAX** |
| Obsługiwana sieć | PBX, PSTN |  **Spełnia Nie spełnia** |
| **OBSŁUGIWANY PAPIER** |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Rodzaje nośników  | A4, A5, A6, B5, B6 |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Gramatura papieru (również w ADF, dupleks) | min. od 52 do 160 g/m2 |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Ilość kaset na papier | min. 1 na 250 arkuszy |  **Spełnia Nie spełnia** |
| **TONER** |
| Wydajność  | zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia z tonerem o wydajności min. 3000 sztuk ( przy założeniu 5% zaczernienia strony ) |  **Spełnia Nie spełnia** |
| **POZOSTAŁE** |
| Możliwość drukowania miesięcznych raportów ilości wykonanych kopii | Tak |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10, 8, 7 |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Toner startowy | Tak |  **Spełnia Nie spełnia** |
| Standardy elektryczne | Zgodność z normą Energy Star. Wymagany:1) certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu urządzenia wielofunkcyjnego w internetowym katalogu <http://www.energystar.gov> lub <http://www.eu-energystar.org/> - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej2) lub wykazanie zgodności w specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu – dopuszcza się wydruk specyfikacji technicznej ze strony producenta oferowanego sprzętu.Wykonawca przedstawi w/w dokumenty przed zawarciem umowy. |  **Spełnia Nie spełnia** |