Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

# Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kotar, atestowanych, redukujących zjawisko pogłosu i odbicia dźwięku.
2. Materiał użyty do zredukowania czasu pogłosu powinien być materiałem trudno zapalnym lub niepalnym (zgodnie z PN-EN ISO 6940:2005 „Wyroby włókiennicze. Zachowanie się podczas palenia. Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek” i PN-EN ISO 6941:2005 „Wyroby włókiennicze. Zachowanie się podczas palenia. Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach”). Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia karty katalogowej/materiałowej wraz z odpowiednim certyfikatem.
3. UWAGA! Za materiały łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:

1) tidxi większe lub równe 4 s;

2) tidxs mniejsze lub równe 30 s;

3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie występują płonące krople.

1. Zamawiający informuje, że kotary mają być zawieszone na wysokości ok. 12m, przy czym ich długość wynosi 7,6m. Planuje się zakupić 14 kurtyn/kotar o szerokości po umarszczeniu ok. 1m oraz 4 kurtyny/kotary o szerokości po umarszczeniu ok. 2,6m. Materiał musi być wykończony bezszwowo, od góry i dołu obszyty 5 cm taśmą tapicerską wraz z wzmocnionymi oczkami co ok 20 cm (do wykorzystania do montażu - zawieszenia). Gramatura materiału min 500g/m2. Umarszczenie minimum 40%.
2. Zamawiający wymaga, aby kolor zaoferowanego produktu zbliżony był do R 176, G 167, B 153 - wg skali RGB. Zamawiający, przed zawarciem umowy/zleceniem dostawy, wymaga złożenia próbki materiału.
3. Zamawiający przewiduje montaż kurtyn zgodnie z opisem na załączniku do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia – plik pn.: „kotary-Model.pdf”.
4. Podstawowym celem zamówienia jest uzyskanie redukcji czasu pogłosu poprzez zastosowanie kotar. Z tego też względu Zamawiający dopuszcza dostawę kotar wykonanych z materiałów o innych parametrach niż wskazane w pkt 4 powyżej, z zastrzeżeniem, iż współczynnik pochłaniania dźwięku będzie nie gorszy niż podano w poniższej tabeli, a parametry dotyczące trudnopalności i ochrony p.poż. – wskazane w pkt 2 i 3 powyżej, muszą być zachowane.

|  |  |
| --- | --- |
| Pasma częstotliwości - oktawy | Współczynnik pochłaniania dźwięku |
| 125 | 0,10 |
| 250 | 0,55 |
| 500 | 0,95 |
| 1000 | 0,95 |
| 2000 | 0,95 |
| 4000 | 0,95 |

1. W celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym – adres na który należy zgłaszać chęć udziału w wizji: [zamowienia@duw.pl](mailto:zamowienia@duw.pl)
2. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
3. Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań, w tym rozwiązań w obszarze organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, metod i rozwiązań technicznych.
4. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”).

# Termin wykonania zamówienia (umowy) i miejsce wykonania umowy

1. Termin wykonania zamówienia – dostawa wraz z montażem przedmiotu zamówienia w terminie do 18 grudnia 2018 r.
2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu (pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław).

# Wymagania dotyczące oferty – wykaz wymaganych dokumentów, oświadczeń, informacji i wykazów i innych załączników

Oferta winna zawierać wypełniony załącznik: „Formularz ofertowy” - przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

# Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w „formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Cena oferty musi być podana cyfrowo w PLN. Wszystkie kwoty mają być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ceną danej oferty jest kwota (wartość brutto) wyrażona w złotych polskich zawierająca podatek od towarów i usług (VAT) – podana przez Wykonawcę w „formularzu ofertowym” dla przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym:
5. ewentualne cło,
6. koszty odpowiedniego opakowania i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w czasie dostawy do siedziby Zamawiającego,
7. koszty transportu i dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,
8. Ewentualne upusty i rabaty proponowane przez Wykonawcę należy uwzględnić w cenie.
9. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
10. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w walucie polskiej PLN.