***Załącznik nr 5 do SIWZ***

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe płyt nagrobnych na cmentarzu wojennym Żołnierzy Polskich przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu, kwatera I i kwatera II.

**I - Zakres prac:**

1. wymiana płyty nagrobnej: wykonanie i montaż nowej płyty z lastrico wraz z tabliczką granitową (szer. 13 cm) z wykutymi napisami, wywiezienie i utylizacja zdemontowanego nagrobka - wariant A: **szt. 16**, w tym:

* kwatera I: szt. 4 (mogiły nr: 63, 66, 67, 71)
* kwatera II: szt. 12 (mogiły nr: 11, 22, 23, 33, 34, 36, 37, 40, 44, 45, 46, 48)

1. wymiana płyty nagrobnej: wykonanie i montaż nowej płyty z lastrico wraz z tabliczką granitową (szer. 26 cm) z wykutymi napisami, wywiezienie i utylizacja zdemontowanego nagrobka - wariant B: **szt. 58**, w tym:

* kwatera I: szt. 41 (mogiły nr: 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61)
* kwatera II: szt. 17 (mogiły nr: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32)

1. renowacja płyty nagrobnej: szlifowanie do gładkości płyty z lastriko (powierzchnie: górna i boczne), czyszczenie tabliczki granitowej, naprawa ewentualnych rys i pęknięć, uzupełnianie ubytków, usunięcie fugi pomiędzy tabliczką granitową a płytą lastrico, wykonanie nowej fugi - wariant A i wariant B: **szt. 48**, w tym:

* kwatera I: szt. 27 (mogiły nr: 2, 3, 7, 8, 9, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 52, 59, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 72)
* kwatera II: szt. 21 (mogiły nr: 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 49, 50)

1. impregnacja płyt lastrico: **szt. 122**, w tym:

* kwatera I: szt. 72
* kwatera II: szt. 50

1. wymiana tabliczki memoriałowej na płycie nagrobnej poddanej renowacji: wykonanie i montaż nowej tabliczki wraz z fugowaniem - wariant B, wywiezienie i utylizacja zdemontowanej tabliczki: **szt. 3**, w tym:

* kwatera I: szt. 2 (mogiły nr: 24, 28)
* kwatera II: szt. 1 (mogiła nr: 15)

1. wyrównanie wszystkich płyt w rzędach (do jednej linii w rzędzie): **kpl**

**II – Dane techniczne**

1. Płyta nagrobna: wykonana z lastrico (nowa płyta ma posiadać wypełnienie: grys biała marianna), powierzchnie: górna i boczne szlifowane; wymiary podano w załączniku nr 2 do OPZ (wariant A) i załączniku nr 3 do OPZ (wariant B).
2. Tabliczka memoriałowa: wykonana z czarnego granitu, napisy kute; wymiary tabliczek oraz czcionki podano w załączniku nr 4 do OPZ.
3. Treść napisów podano w załączniku nr 5 do OPZ (kwatera I) i załączniku nr 6 do OPZ (kwatera II).

Załączniki do OPZ:

Zał. Nr 1: szkic cmentarza z zaznaczoną numeracją kwater i numeracją mogił

Zał. Nr 2: dane płyty nagrobnej – wariant A

Zał. Nr 3: dane płyty nagrobnej – wariant B

Zał. Nr 4: dane tabliczek memoriałowych – wariant A i wariant B

Zał. Nr 5: treść napisów na tabliczkach memoriałowych – kwatera I

Zał. Nr 6: treść napisów na tabliczkach memoriałowych – kwatera II